**田字型托盘技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（套） | 规格（ m m） | 材料 |
| 田子网格 | 35000（滚动使用） | 1200\*1000\*150 | HDPE（全新料） |
| 注：具体租赁数量以实际需求经双方确认的数量为准。 | | | |

1、具体技术参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 技术要求 |
| 适用要求 | | 适合平地、堆码、货架，叉车及手动液压车使用。 |
| 尺寸  要求 | 叉孔高度（mm） | ≥80 |
| 叉孔宽度（mm） | ≥270 |
| 托盘高度（mm） | ≥150 |
| 托盘尺寸（mm） | 1200\*1000 |
| 底片田字（塑料部分）部位宽度（mm） | ≥100（仅适用于田字型） |
| 两条对角线的长度差要求 | 不超过任一对角线长度的0.2% |
| 承载 | | 动载1.5吨,静载6吨 货架载1吨 |